INSTRUKCJA BHP
DRABINA - WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA.

Drabiny powinny być stabilne i zabezpieczone przed nagłą zmianą położenia, a także powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Drabina stale umocowana powinna mieć:
1. Szerokość 400-600mm (dopuszczone jest, by w uzasadnionych przypadkach miała szerokość 300mm).
2. Odstępy pomiędzy szczeblami nie mogą być większe niż 0,3m.
3. Od wysokości 3m nad poziomem podłogi drabiny powinny być zaopatrzone w obręcze ochronne zabezpieczające przed upadkiem, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8m, z pionowymi prętami o rozstawie nie większym niż 0,3m.
4. Odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym nie może być mniejsza niż 0,7m i większa niż 0,8m.
5. Przy długości drabiny większej niż 10m co 8m powinna mieć zainstalowane pomosty spocznikowe.
6. Odległość szczebla od ściany nie powinna być mniejsza niż150mm.
7. Odległość pionowa między osiami szczebli nie powinna przekraczać 300mm.
8. Jeżeli nie zastosowano innych zabezpieczeń górne końce bocznic drabiny powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem wejścia.

Drabiny przenośne

Drabina przystawna:
1. Powinna wystawać ponad powierzchnię na którą prowadzi co najmniej 0,75m
2. Kąt nachylenia powinien wynosić 65 do 75 stopni.

Przy stosowaniu drabin należy zachować szczególną ostrożność.

Niedopuszczalne jest:
1. Używanie drabiny niezgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Stosowanie drabiny niesprawnej, uszkodzonej.
3. Używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej.
4. Ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu.
5. Opieranie drabiny przystawnej bez zapewnienia odpowiedniej stabilności tzn. opierając ją o śliskie płaszczyzny, o stosy materiałów zbyt lekkie lub wywrotne.
6. Wchodzenie i schodzenie z drabiny będąc odwróconym do jej szczebli plecami.
7. Stawianie drabiny przed niezamkniętymi od jej strony na klucz drzwiami.
8. Ustawianie drabin tak, że stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla pracownika użytkującego drabinę np. w bezpośrednim sąsiedztwie uruchomionych maszyn itp..
9. Przenoszenie przez jedną osobę drabiny o długości powyżej 1m.