INSTRUKCJA BHP
przy obsłudze wibratora pogrążalnego
        
1.   Przeznaczenie.
Wibratory pogrążalne są przeznaczone do wibrowania zwykłych i plastycznych mieszanek betonowych w dużych elementach betonowych i w konstrukcjach żelbetonowych o różnym stopniu uzbrojenia. 
W zależności od średnicy buławy, wskazane są następujące rodzaje pracy:
•	przy użyciu buławy 35 mm, można wibrować masy betonowe w słupach i belkach o wymiarach nie mniejszych niż 100/100 mm i w otworach w uzbrojeniu nie mniejszych niż 45 mm, przy wykonywaniu tego rodzaju prac nie należy używać większych buław, ponieważ beton wypryskuje na zewnątrz,
•	przy użyciu buławy 50 mm, można wibrować masy betonowe w słupach i belkach o wymiarach nie mniejszych niż 350/250 mm i otworach w uzbrojeniu nie mniejszym niż 70 mm,
•	przy użyciu buławy 75 mm, można wibrować masy betonowe w słupach i belkach o wymiarach nie mniejszych niż 400/400 mm i otworach w uzbrojeniu nie mniejszych niż 100 mm.
        
2.   Obsługa.
a)   Przygotowanie wibratora do pracy:
•	sprawdzić prawidłowość połączeń elektrycznych,
•	sprawdzić połączenia gwintowe i w razie potrzeby dokręcić.
b)   Nie wolno przedłużać kabla, który łączy transformator z silnikiem. W razie potrzeby kabel może być przedłużony tylko od strony źródła prądu do transformatora, przy tym o grubszej średnicy.
c)   Nie wolno przeginać wału giętkiego w czasie pracy więcej niż 250 mm. Nie przestrzeganie tego doprowadza do szybkiego zużycia wału i do zmniejszenia efektywności pracy buławy.
d)   Aby wibracja była efektywna, buława musi być zatopiona w masie betonowej przynajmniej w ¾ swojej długości.
e)   Wał giętki nie może być zatopiony w masie betonowej.
f)    Nie wolno pracować buławą nie zatopioną w masie betonowej dłużej niż 3-5 minut.
g)   Nie wolno przyciskach buławy do zbrojenia lub szalunku.
h)   Nie wolno włączać wibratora, gdy buława jest zatopiona w masie betonowej.
i)      Silnik należy chronić przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
j)      Strzec wał giętki przed uderzeniami mechanicznymi i przedostaniem się mieszanki betonowej między spiralę a pancerz.
k)    Buławę i gwinty chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

        
      OPRACOWAŁ								ZATWIERDZIŁ